**Программа для обработки термограмм**

* Данные с тепловизора легко преобразовать в карту температур, что позволяет программа.
* С помощью данных можно получить:

1. Эффективность
2. Nu, Ra ~ h3 – для каналов
3. Nu, Ra ~ h4 – для имактных струй

* В Nu учет потерь на излучение и конвекцию
* Вы можете экспортировать локальные и интегральные параметры по площади, длине, окружности.
* В будущем будет добавлен графический интерфейс для наглядности.